* [Articles](/HamNews/articles.html%22%20%5Co%20%22Articles)[Skip to content](/HamNews/mods/mods-kenwood/4626-tm-271a-expansion-de-frecuencia-.html#ja-content)

## TM-271A EXPANSION DE FRECUENCIA

T

### Kenwood TM-271A VHF EXPANSION DE FRECUENCIA

**Rango Transmisión:** 136.000MHz – 173.995MHz

**1.-** Desprenda con cuidado el panel frontal, luego retire la cubierta de plástico principal de la radio.



**2.-** Retire el empaque que se encuentra alrededor de la parte superior de la radio.





**3.-** Retire los ocho tornillos que sostienen el protector superior.

**4.-** Localice y retire  **R119** (ver fotos) que se encuentra cerca de IC252





**5.-** Ensamble la radio. Al encenderla automáticamente realiza un “reset”.