# [Radioaficion Ham io](/HamNews/index.php" \o "Radioaficion Ham Radio)

* [NEWS](/HamNews/news.html)[Skip to content](/HamNews/mods/mods-icom/4973-ic-2200h-expansion-tx-rx.html#ja-content)

## IC-2200H expansion TX-RX

### icom ****IC-2200H MOD**** expansion TX-RX

**Expansión RX: 118-174MHz**

1. Apague y desarme su equipo de radio.
2. Retire el diodo D11 de la tablilla (Es el único diodo que no es SMT).

**Expansión TX: 136-174MHz**

1. Apague y desarme su equipo de radio.
2. Retire el diodo D13 de la tablilla (Se encuentra a un lado del diodo D11).

**NOTA: Este equipo se degrada al ser utilizado fuera de las bandas de radioaficionado.**